void setup()

{

pinMode(4, OUTPUT);

}

void loop()

{

digitalWrite(4, HIGH);

delay(1000); //Wait for 1000 milliseconds

digitalWrite(4, LOW);

delay(1000); //wait for 1000 milliseconds

}